|  |  |
| --- | --- |
| Sensor\_realtions | |
| Device\_ID | int |
| BLE\_NAME | String |
| BATT | int |
| Patient\_MRN | String |
| Patient\_Name | String |
| Nurse\_ID | int |
| Nurse\_Name | String |

|  |  |
| --- | --- |
| Sensor | |
| Device\_ID | int |
| BLE\_Name | String |
| BATT | int |

(Ddevice\_id 改成UUIG( Sensor\_mac))

|  |  |
| --- | --- |
| Nurse | |
| Nurse\_ID | int |
| Nurse\_Name | String |

|  |  |
| --- | --- |
| Patient | |
| MRN | String |
| Patient\_Name | String |

BLE\_Name有可能重複

api 看歷史資料需要有sample數

Grafana 接 EnSaaS 的問題

假資料

修改insertCSV.js的資料上傳結構

{

    "UID": 10035,

    "Name": "王小明",

    "Sensor\_mac":"D2C91B20",

    "ECG\_data":[

        {"CH" : "L1", "value" : 0.1546},

        {"CH" : "L2", "value" : 0.0413},

        {"CH" : "L3", "value" : 0.1784},

        {"CH" : "aVL", "value" : 0.3361},

        {"CH" : "aVF", "value" : 0.5361},

        {"CH" : "aVR", "value" : 0.1219},

        {"CH" : "v1", "value" : -0.0354},

        {"CH" : "v2", "value" : -0.1278},

        {"CH" : "v3", "value" : 0.19237},

        {"CH" : "v4", "value" : 0.7123},

        {"CH" : "v5", "value" : -0.0069},

        {"CH" : "v6", "value" : 0.01701}

    ],

    "Timestamp" : 1566202810413

}